|  |
| --- |
| Zaproszenie do złożenia oferty |

|  |
| --- |
| Wykonanie przeglądu rozszerzonego (pięcioletniego) 5 obiektów mostowych, 16 przepustów o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm, oraz 319,042 km dróg powiatowych z pozostałymi przepustami na terenie powiatu pyrzyckiego |
| ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :   Wykonanie przeglądu rozszerzonego (pięcioletniego) 5 obiektów mostowych, 16 przepustów o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm, oraz 319,042 km dróg powiatowych z pozostałymi przepustami na terenie powiatu pyrzyckiego   Z uwagi na wartość zamówienia, do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.   Szczegółowy opis zamówienia   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu rozszerzonego (pięcioletniego) 5 obiektów mostowych, 16 przepustów o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm, oraz 319,042 km dróg powiatowych z pozostałymi przepustami na terenie powiatu pyrzyckiego.  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu pięcioletniego czyli wykonanie rozszerzonej okresowej kontroli stanu technicznego dróg, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o instrukcję GDDKiA Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.  3. Celem wykonania przeglądu jest zebranie informacji o stanie dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zebrane informacje stanowić będą wytyczne przy planowaniu zadań remontowych.  4. W ramach przeprowadzonego przeglądu dróg ocenie podlegać będą następujące elementy drogi:  a) jezdnia  . uszkodzenia powierzchniowe: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, ubytki powierzchniowe, wyboje (w tym zapadnięte studzienki i włazy), łaty, wgniecenia w warstwie ścieralnej,  . odkształcenia nawierzchni: koleiny, garby i przemieszczenia, sfalowania, zapadnięcia i osiadanie nawierzchni,  . spękania: połączenia technologiczne, spękania liniowe, spękania krawędziowe, spękania poprzeczne, spękania w śladach kół, spękania siatkowe.  b) chodniki  . ubytki i braki w nawierzchni,  . poprawność ułożenia elementów drobno wymiarowych,  . wyboje i garby,  . ubytki i braki w krawężniku,  . inne,  c) elementy odwodnienia, przepusty o średnicy poniżej 150 cm  . stan zamocowania kratek i studzienek kanalizacyjnych,  . zapadnięcia,  . inne.  5. W ramach przeprowadzonego przeglądu obiektów mostowych ocenie podlegać będzie:  . wykonanie oględzin obiektu i jego otoczenia oraz podstawowych badań i pomiarów,  . opracowanie protokołów z przeprowadzonych kontroli w postaci wydruków kart przeglądów wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie ze wzorami zawartymi w instrukcji jw.,  . wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu i ewentualnych uszkodzeń,  . przekazanie treści przeglądu w formie papierowej i elektronicznej.    6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu protokoły z kontroli okresowej dróg podpisane przez osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności drogowej, zawierające:  . opis techniczny stanu istniejącego wszystkich elementów drogi z podaniem stosowanych odcinków wg odcinków międzyskrzyżowaniowych,  . ocenę możliwości użytkowania drogi,  . ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz poprawności montażu oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  . ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania poboczy utwardzonych i nieutwardzonych,  . ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania chodników i ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych,  . ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń służących odwodnieniu ulic,  . zalecenia pokontrolne.  7. W wyniku przeglądów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zdiagnozuje:   . uszkodzenia obiektu, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,  . uszkodzenia obiektu, które mogą spowodować katastrofę budowlaną,  . warunki bezpiecznego użytkowania obiektu,  . uszkodzenia obiektu, które powinny zostać usunięte w ramach planu bieżącego utrzymania lub w trybie awaryjnym,  . uszkodzenia instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,  . uszkodzenia wyposażenia,  8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:  . założy książki obiektów budowlanych dla przepustów w świetle równym lub większym niż 150 cm,  . wprowadzi dane z przeglądów okresowych do książek obiektów mostowych i przepustów o świetle równym lub większym niż 150 cm.  . sporządzi wykaz obiektów mostowych i przepustów o świetle równym lub większym niż 150 cm  9. Wykonawca sporządzi wykaz56 obiektów mostowych i przepustów o świetle równym lub większym niż 150 cm.  10. Wykaz dróg powiatowych wraz z ich przebiegiem stanowi załącznik nr 1, zestawienie obiektów mostowych załącznik nr 2, zestawienie przepustów o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm załącznik nr 3 oraz ewidencja pozostałych przepustów załącznik nr 4.  11. Na wykonane usługi Wykonawca udzieli rocznej gwarancji rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru prac.  12. Termin płatności za usługę do 30 dni.   Termin wykonania zamówienia  Od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.   Kryteria oceny ofert   Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację zamówienia, podana w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.  Warunki udziału w postępowaniu  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy:  - dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, należącą w czasie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, legitymującą się odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tę izbę oraz posiadającą ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich,  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie.  Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy kserokopie uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.   Miejsce oraz termin składania ofert  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce lub przesłać e-mailem na adres: starostwo@pyrzyce.pl do dnia 15 listopada 2018 r. do godz.1400    W załączeniu:   1. formularz, na którym należy złożyć ofertę,  2. projekt umowy. |